**ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL – SCHODY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zákazník** |  |
| **Adresa** |  |
| **Adresa montáže** |  |
| **E-mail** |  |
| **Telefon** |  |
| **Termín montáže** |  |
|  |
|  |
| **Profil (laminát)** | PROFI: DESIGN: STYLE: |
| **Dekor** |  |
| **Profil (vinyl)** | SHARP 6: SHARP 4: LEVEL: |
| **Dekor (náš/od zákazníka?)** | Jaký: |
| **Stav schodiště** | Nové: Starší:  |
| **Typ schodiště** | Otevřené: Uzavřené: Jednostranně uzavřené: |
| **Typ podkladu** | Beton: Dřevo: Teraco: Kov: Jiné: |
| **Bočnice** | Průběžná : Kaskádovitá: Obklad stávajících: |
| **Podstupnice (dekor)** |  |
| **Osvětlení** | Každý schod: Obschod: |
| **Osvětlení** | LED světel ks: Trafo 20W ks: Trafo 30W ks: |
| **Osvětlení** | Kabel propoj. ks: Kabel napájecí ks: |
| **Zábradlí** | ANO NE |
| **Předsazený nos** | ANO o kolik: NE |
| **Schody rovné či padlé** | výškové dorovnání ANO NE  |
| **Prošroubování schodiště** |  |
| **Stěrkování schodů, podesty** | Stěrkujeme my: Stěrkuje zákazník |
| **Montáž** | S montáží Bez montáže |

 **Poznámky:**

|  |
| --- |
|  |

 **V případě, že při zahájení montáže nebudou dodrženy technické podmínky či**

 **stavební připravenost dohodnutá a zaznamenaná při zaměření, bude zákazníkovi ze**

 **strany dodavatele účtován poplatek 4.000,- bez DPH za každý marný výjezd, kdy**

 **nebude možné montáž realizovat.**

 **Rozměrová tolerance schodů je do 3mm z každé strany.**

Zapsáno v……………… dne………..

Zákazník Obchodní zástupce/technik pro zaměření

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DÉLKA** | **HLOUBKA** | **VÝŠKA** | **POZNÁMKY** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |



**Poznámky:** počet schodů: schodů pro napojení: podest:

 vinyl lepený, klikový

Podesta



Galerie





